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ДО 
АЛПЛА-ЧЕРНОКОЖЕВ ЕООД
(Бенефициент- наименование)

106524587
(ЕИК /Булстат на бенефициента)


О Ф Е Р Т А


ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:
„Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални и нематериални активи по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Двуглав циркуляр за дискове - 1 бр.
Обособена позиция 2: Залепваща двуглава машина - 1 бр. 
Обособена позиция 3: CNC робот - почистваща машина - 1 бр. 
Обособена позиция 4: Ъглонабивна преса за алуминиеви профили - 1 бр.
Обособена позиция 5: Софтуер за подготовка и производство на всички видове профилни системи от PVC и алуминий - 1 бр.“
(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд, 
ЕИК /Булстат: _____________________________, 
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет: 

„Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални и нематериални активи по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Двуглав циркуляр за дискове - 1 бр.
Обособена позиция 2: Залепваща двуглава машина - 1 бр. 
Обособена позиция 3: CNC робот - почистваща машина - 1 бр. 
Обособена позиция 4: Ъглонабивна преса за алуминиеви профили - 1 бр.
Обособена позиция 5: Софтуер за подготовка и производство на всички видове профилни системи от PVC и алуминий - 1 бр.“
(наименование на предмета на процедурата)
Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.
Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ПО ОП 1: ________________ месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.
Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ПО ОП 2: ________________ месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.
Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ПО ОП 3: ________________ месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.
Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ПО ОП 4: ________________ месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.
Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ПО ОП 5: ________________ месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.


Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

	Изисквания и условия на
АЛПЛА-ЧЕРНОКОЖЕВ ЕООД
(наименование на бенефициента)
	Предложение на кандидата
	Забележка

	Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:
Обособена позиция 1:
Двуглав циркуляр за дискове - 1 бр., с минимални технически и/или функционални характеристики: 
1. Пулт за програмно управление, позволяващ въвеждане на ъгли, размери и корекции според размера на заваръчния шев;
2. Лява глава - неподвижна, дясна глава -подвижна;
3. Възможност за въвеждане на реда на разкрояване и контрол на изпълнените цикли;
4. Диаметър на работния диск не по-малко от Ø450 мм;
5. Съвместим с програма за оптимизация на разкроя; 
6. Завъртането на главите може да се задава по отделно;
7. Завъртането на главите под ъгъл 45° и 90° се изпълнява автоматично;
8. Позволява разкрояване на произволен ъгъл като завъртането се осъществява ръчно;
9. Възможност за отрязване едновременно на 2 стандартни профила по 70 мм;
10. Допълнителен ролков път за подаване на профилите към дясната глава;
11. Вертикално и хоризонтално притискане на профила за осигуряване по-голяма стабилност на профила при рязане;
12. Максимална ширина на профила  не по-малко от 165 мм;
13. Максимален размер на рязане не по-малко от 4200 мм.

Допълнителни технически и функционални характеристики, които ще се оценяват съгласно Методиката за оценка:

	Описание на допълнителните технически и функционални характеристики
	Да/Не

	Хидропневматична система за плавно движение при рязане
	

	Охлаждаща система
	



Обособена позиция 2:
Залепваща двуглава машина - 1 бр., с минимални технически и/или функционални характеристики / компоненти:
1. Дясната глава позволява да се залепват профили само под 90°, а лявата има възможност за изменение на ъгъла;
2. Електронна система поддържа необходимите режими на залепване и следи за тяхното изпълнение;
3. Електроннато табло дава информация за всички работни цикли и аварии;
4. Работният процес се изпълнава автоматично;
5. Максимален размер на рамката не по малък от 3400 мм;
6. Минимален размер на рамката не по-голям от 420 мм;
7. Максимална ширина на профила не по малък от 130 мм;
8. Максимална височина на профила не по малък от 155 мм.

Допълнителни технически и функционални характеристики, които ще се оценяват съгласно Методиката за оценка:

	Описание на допълнителните технически и функционални характеристики
	Да/Не

	Система за бърза смяна на тефлоновото покритие на нагревателните плочи
	

	Система за защита на обслужващия персонал чрез ниско налягане
	




Обособена позиция 3:
CNC робот - почистваща машина - 1 бр., с минимални технически и/или функционални характеристики / компоненти:
1. Обработва заваръчния шев с помощта на фрези и ножове, премествани от сервомотори по предварително зададена програма; 
2. Система за преместване на обработващите инструменти с 2 серводвигателя; 
3. Възможност за запомняне параметрите на 1000 различни профили; 
4. Разпознаване на профилите чрез използване на CAD/CAM система.; 
5. Възможност за зачистване на стандартни (бели) и ламинирани (цветни) профили;  
6. Обработка на криволинейни повърхности; 
7. Зачистване в ъгъла на канала под уплътнителя; 
8. Размер на рамката максимален: без ограничение; 
9. Външни размери на рамката, минимални: не по големи от 340х340мм.

Допълнителни технически и функционални характеристики, които ще се оценяват съгласно Методиката за оценка:

	Описание на допълнителните технически и функционални характеристики
	Да/Не

	Меню на бъларски език 
	

	Система за управление, позволяваща свързване чрез интернет и нанасяне на корекции или отстраняване на грешки от дистанция;
	




Обособена позиция 4:
Ъглонабивна преса за алуминиеви профили - 1 бр., с минимални технически и/или функционални характеристики / компоненти:
1. Конструкцията позволява да се извършва настройка за различни системи;
2. Самоцентроващата се притискаща система осигурява точен ъгъл;
3. Регулиране дълбочината на влизане на ножа; 
4. Максимална височина на пресоване не по-малко от 150 мм;
5. Максимална ширина на профила не по-малко от 120 мм;
6. Ход на запресващите глави не по-малко от 40 мм;
7. Сила на запресване не по-малко от 35kN (3,5 t);
8. Към машината са включени комплект ножове с дебелина 3,5 и 7 мм;
9. Поддържащи рамена ;
10. Упор 30 мм-1 бр.

Допълнителни технически и функционални характеристики, които ще се оценяват съгласно Методиката за оценка:

	Описание на допълнителните технически и функционални характеристики
	Да/Не

	Изместване на ножовете един спрямо  друг до 40мм
	

	Допълнителен упор
	




Обособена позиция 5:
Софтуер за подготовка и производство на всички видове профилни системи от PVC и алуминий - 1 бр., с минимални технически и/или функционални характеристики / компоненти:
1. Оптимизация на профили с възможност за избягване на оставащи парчета в определен диапазон зададен от потребителя;
2. Оптимизация на профили с производствен склад – съхраняващ оставащите парчета и използването им в следваща оптимизация, което намалява брака до под 2 %;
3. Изпращане на информацията за рязане към двуглави циркуляри, което свежда до минимум техническите грешки при производството на дограма;
4. Изчертаване и калкулация на неправилни конструкции;
5. Добавяне към конструкциите и калкулация на ППД, уширители, колони, комарници, щори и др.

Допълнителни технически и функционални характеристики, които ще се оценяват съгласно Методиката за оценка:

	Описание на допълнителните технически и функционални характеристики
	Да/Не

	Изчисляване коефициент на топлопреминаване на конструкцията
	




Приложими за ВСИЧКИ обособени позиции:

Време за реакция при възникнал проблем, което ще се оценява съгласно Методиката за оценка:
Максималното време за реакция при възникнал проблем, което участниците  в процедурата  могат  да  оферират  е  8 часа. Минималното време за реакция при възникнал проблем, което участниците  в процедурата  могат  да  оферират  е  1 час.









Време за отстраняване на повреда на място, което ще се оценява съгласно Методиката за оценка:
Максималното време за отстраняване на повреда, което участниците  в процедурата  могат  да  оферират  е  48 часа. Минималното време за отстраняване на повреда, което участниците  в процедурата  могат  да  оферират  е 24 часа

	














































































































































































































Време за реакция при възникнал проблем по ОП 1:


Време за реакция при възникнал проблем по ОП 2:

Време за реакция при възникнал проблем по ОП 3:

Време за реакция при възникнал проблем по ОП 4:

Време за реакция при възникнал проблем по ОП 5:


Време за отстраняване на повреда на място по ОП 1:

Време за отстраняване на повреда на място по ОП 2:

Време за отстраняване на повреда на място по ОП 3:

Време за отстраняване на повреда на място по ОП 4:

Време за отстраняване на повреда на място по ОП 5:


	

	Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):
Моля посочете гаранционния срок на машините, обект на представената от вас оферта.
Гаранционната поддръжка в рамките на предложения гаранционен срок е за сметка на Изпълнителя и включва: Остраняване на повреди, дефекти или неизправности по активите предмет на доставка по този договор, които да гарантират непрекъсваемост на тяхното използване и безпроблемна работа в синхрон при запазване на функционалните им характеристики.

	
	

	Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): 
Документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата следва да бъде на български език и включва:
· Гаранционна карта
· Ръководство за експлоатация на български език
· Технически паспорт или декларация за съответствие.
	
	

	Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).
Софтуерът, предмет на Обособена позициа 5 следва да премине в собственост на възложителя, за което е необходимо получаване на лицензия.

	
	

	Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :
Провеждане на безплатно обучение на персонала на фирма АЛПЛА-ЧЕРНОКОЖЕВ ЕООД за работа с новите машини/софтуер.
	
	

	Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). 
Не е приложимо.

	
	

	Други: Активите следва да се доставят на следния адрес: гр. Враца, ул. Георги Апостолов 60

	
	



При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

	№
	Описание на доставките/услугите/
дейностите/ строителството
	К-во /бр./
	Единична цена в лева
(с изключение на процедурите с предмет услуги)
	Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)

	1
	Двуглав циркуляр с дискове
	1
	
	

	2
	Залепваща двуглава машина
	1
	
	

	3
	CNC робот - почистваща машина
	1
	
	

	4
	Ъглонабивна преса за алуминиеви профили
	1
	
	

	5
	Софтуер за подготовка и производство на всички видове профилни системи от PVC и алуминий 
	1
	
	



За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена[footnoteRef:1] на нашата оферта възлиза на: [1:  Не се посочва при извършване на периодични доставки.] 


Цифром:__________________ Словом:__________________________________
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).


ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________
( описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.


Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от  11.01.2024 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние:
· Отчет за приходите и разходите (или еквивалент) като съставна част от годишния финансов отчет за последните 3 приключени финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си – сканирани копия, заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“ или копия, заверени с КЕП на лице с право да представлява кандидата.
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват); Не е приложимо
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;



ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)

Този документ е създаден по проект „Подобряване на производствения капацитет в семейното предприятие АЛПЛА-ЧЕРНОКОЖЕВ ЕООД“ по договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFPR001-1.004-0308-C01/02.07.2025 г., Бенефициент: АЛПЛА-ЧЕРНОКОЖЕВ ЕООД
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Kонкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от АЛПЛА-ЧЕРНОКОЖЕВ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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